Impostazioni della fotocamera
1. | Impostate la vostra fotocamera con priorità Apertura (A) in modo che fra le esposizioni cambi solamente la velocità dell'otturatore (tempo di posa).
2. | Selezionate un valore ISO non superiore a 100
3. | Disattivate il flash.
4. | Per quanto possibile, montate la fotocamera su uno stativo. Anche se Photomatix Essentials provvederà ad allineare automaticamente le vostre foto, l'uso dello stativo è sempre preferibile.
Le fotocamere DSLR (ovvero Digital Single Lens Reflex con obiettivo intercambiabile) e talune compatte digitali dispongono della funzione AEB (Automatic Exposure Bracketing). Ciò permette di riprendere automaticamente tre o più scatti in rapida sequenza: uno con esposizione corretta, uno o più sottoesposti ed uno o più sovraesposti. Seguite questi passi se la vostra fotocamera dispone della modalità AEB:
1. | Selezionate la modalità Scatto Continuo (o "a raffica").
2. | Attivate la modalità AEB (Auto Exposure Bracketing).
3. | Se possibile, abilitate l'autoscatto o usate il telecomando di scatto per ridurre al minimo le oscillazioni della fotocamera.
| 4. | Impostate un incremento ottimale del valore di esposizione (EV) a +/- 2. Se non fosse possibile, selezionate il massimo valore disponibile.
Indietro Selezionare le esposizioni